**T R O Š K O V N I K**

 **ZA MODERNIZACIJU ODVOJKA CESTE U G.BRCKOVČINI**

 **Dužina 310 m, širina podloge 3,5 m, širina asfalta 2,5 m**

1. Rad grejdera na otvaranju rubova pristupnog puta i profiliranju postojeće podloge

Obračun po satu rada

 sati 2 x

1. Nabava, prijevoz, grubo i fino planiranje,valjanje kvalitetnog kamenog materijala za izradu podloge (granulacije 32-60, 0-32, 0-16) za izradu kamene podloge, debljine prosječno 25 cm nasuto. Uvaljati potrebne zbijenosti za postavu asfalta .Obračun po m 3 nasuto ( po otpremnicama)

 (310 x 3,50 x 0,25)=271 m3

 m3 271 x

 4) Dobava, prijevoz i strojna ugradba asfaltne mase BNHS od bitoagregata 0/16, debljine 6 cm ugrađeno

Obračun po m2 ugrađene asfaltne mase

 ( 310 x2,50 ) = 775 m2

 m2 775 x

 -------------------------------------

 **UKUPNO:**

 **PDV 25%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **SVEUKUPNO: kn**