**PRILOG 3:**

**TEHNIČKA PONUDA**

**Uputa za ispunjavanje:**

Stupci 1 i 2 sadrže opis tražene usluge od strane Naručitelja.

Ponuditelj je dužan u stupac 3 upisati karakteristike usluge koje nudi u svojoj ponudi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TRAŽENE KARAKTERISTIKE** | **PONUĐENE KARAKTERISTIKE** |
| **1** | **2** | **3** |
| Naziv tražene usluge | Postava, dovođenje u funkciju i održavanje klizališta s ledenim stazama, u skladu sa sljedećim zahtjevima: |  |
| Razdoblje pružanja usluge | od 04.12.2020. godine do 07.01.2021. godine |  |
| Lokacija postavljanja klizališta i pratećih objekata | Trg J.J. Strossmayera, Križevci |  |
| Tražena veličina klizališta | Traži se klizalište minimalne veličine 215 m².Maksimalna veličina klizališta nije zadana, no mora je biti moguće postaviti i staviti u funkciju na lokaciji Trg J.J. Strossmayera, Križevci, zajedno s pratećim sadržajima (šator, kućica za najam i izdavanje klizaljki i drugo traženo ovim Opisom zadatka). |  |
| Nosiva podloga | Priprema ravne površine, pad max. 0,2%, izdržljivosti opterećenja min. 500kg/ m². |  |
| Rashladna podloga klizališta | Jedinstvena cjelina sastavljena od modula u instalaciju apsorbcijsko-fleksibilnog izmjenjivača topline sa pripadajućim kolektorskim sabirnim cijevima – veličina rashladne podloge klizališta mora odgovarati ponuđenoj veličini klizališta. |  |
| Rashladni uređaj | Rashladni uređaj – kapaciteta minimalno 70 Kw, koji garantira održavanje leda do vanjske temperature od 16°C bez vjetra, te cirkuliranje rashladne tekućine na temperaturi od -10°C. |  |
| Rashladna tekućina | Rashladna tekućina koja se može hladiti do temperature od -25°C. |  |
| Priključni elementi | Svi potrebni priključni elementi - fleksibilna armirana crijeva između kolektora podloge klizališta i rashladnog uređaja, vanjski prenosivi tank za rashladnu tekućinu, potrebni materijal za spajanje i međusobno povezivanje. |  |
| Zaštitna ograda | Zaštitna ograda minimalne ukupne visine 1,00 m, postavljena i učvršćena na sve rubne dijelove klizališta tako da okružuje cijeli prostor klizališta, s ugrađenim vratima za ulaz/izlaz klizača.Izvršitelj je dužan osigurati mogućnost postavljanja cerade (koju će osigurati Naručitelj) na zaštitnoj ogradi klizališta, kojom će se istaknuti obilježja Interreg V-A programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020, projekta Cross-border wine routes 2 te činjenica da je najam klizališta financiran sredstvima Europske unije.Izvršitelj je dužan osigurati da se navedena cerada nalazi istaknuta na klizalištu tijekom cijelog razdoblja trajanja izvršenja usluge - od 04.12.2020. godine do 07.01.2021. godine. |  |
| Klizaljke | Klizaljke namijenjene iznajmljivanju za potrebe rekreativnog klizanja, sukladne važećem standardu za sigurnost – Izvršitelj je dužan osigurati količinu od najmanje 150 pari klizaljki te raspon brojeva najmanje od broja 26 do broja 47. |  |
| Šator | Izvršitelj je dužan osigurati šator minimalne veličine 25 m² te drveni pod šatora prekriven tepihom, s minimalno 6 klupa za potrebe preoblačenja korisnika klizališta te čuvanim prostorom za odlaganje obuće korisnika radi korištenja klizališta. |  |
| Kućica za najam i izdavanje klizaljki | Prostor za najam klizaljki, te smještaj naplate i djelatnika. Izveden u potpunosti da odgovara zahtjevima klizališta. |  |
| Usluga vođenja i upravljanja klizalištem | Izvršitelj je dužan osigurati kompletnu uslugu vođenja i upravljanja klizalištem, što obuhvaća potreban broj djelatnika za naplatu najma klizališta, održavanje i zalijevanje ledene plohe te najam klizaljki. |  |
| Rasvjeta klizališta | Izvršitelj je dužan osigurati i postaviti rasvjetne elemente, kojima će se osigurati mogućnost večernjeg klizanja. |  |
| Radno vrijeme klizališta | Izvršitelj je dužan osigurati dnevno radno vrijeme klizališta od ponedjeljka do četvrtka te u nedjelju od 10,00 do 22,00 sata te petkom i subotom od 10,00 do 23,00 sata. |  |
| Osiguranje | Izvršitelj je dužan sklopiti policu osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama za cijelo razdoblje pružanja usluge za prostor klizališta i pratećih objekata. |  |
| Organizacija događanja | Izvršitelj je dužan organizirati otvorenje klizališta dana 04.12.2020. godine uz prigodni zabavni program, koji obuhvaća najmanje 15 minuta programa na ledu s profesionalnim klizačima/klizačicama. |  |

***Broj ponude*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***U*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, dana*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ime i prezime

ovlaštene osobe ponuditelja

**M.P.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

potpis ovlaštene osobe ponuditelja