**PRILOG 3:**

**TEHNIČKA PONUDA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet nabave** | **Nabava drvenih kućica i štandova u sklopu projekta ''Cross-border wine routes 2''.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv ponuditelja:** |  |

**Uputa za ispunjavanje:**

Stupci 1 i 2 sadrže tražene tehničke specifikacije predmeta nabave propisane od strane Naručitelja.

Ponuditelj je dužan u stupac 3 upisati tehničke specifikacije predmeta nabave koje nudi u svojoj ponudi.

Pojedine tražene karakteristike predmeta nabave opisane su na način da je Naručitelj naveo prihvatljivi raspon ili minimalni zahtjev po pitanju određene karakteristike predmeta nabave (primjerice, dimenzije). Ponuditelj je dužan navesti točne karakteristike robe koju nudi.

**Predmet nabave obuhvaća sljedeće:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TRAŽENE KARAKTERISTIKE** | **PONUĐENE KARAKTERISTIKE** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1. Nabava i dostava velikih drvenih kućica** | |  |
| Količina | 4 komada |  |
| Dimenzije | Tlocrtna površina:   * duljina prednje i zadnje stranice u rasponu od 260 cm do 280 cm * duljina bočnih stranica u rasponu od 230 cm do 250 cm * tlocrtna površina kućice minimalno 6 m2   Visina strehe:   * najmanje 240 cm   Visina sljemena:   * najmanje 290 cm |  |
| Konstrukcija i materijal | Konstrukcija:   * drvena - gredice najmanje 70 mm x 70 mm * vrata za ulaz i izlaz u kućicu s mogućnosti zaključavanja * s prednje strane kućica mora imati drveni prozor koji otvaranjem postaje šank za posluživanje gostiju - način zatvaranja / zaključavanja riješiti ugradnjom narbom   Podna konstrukcija:   * cijela podna konstrukcija na podesivim stopicama * u podnoj konstrukciji roštilj od čeličnih cijevi po kojem je postavljen brodski pod * ispuna poda: brodski pod debljine najmanje 18 mm   Zidovi:   * zidovi od gredica najmanje 70 mm x 70 mm s unutarnjom ispunom od brodskog poda debljine najmanje 18 mm * zidovi na sučelju spojeni metalnim sponama koje se ne vide nakon postavljanja kućice   Krov:   * krovna konstrukcija od drvenih gredica - vodonepropusna * nagib krova minimalno 20 stupnjeva |  |
| Premaz | 2 kućice:   * lazura za drvo – bijeli zidovi s antracit krovom   2 kućice:   * lazura za drvo – natur zidovi s antracit krovom   metalni dijelovi na sve 4 kućice:   * antikorozivno zaštićeni |  |
| Namjena | Kućice se nabavljaju za potrebe promocije i prodaje proizvoda, hrane i pića na sajmovima, događanjima i manifestacijama na otvorenom (vanjskom) prostoru te stoga moraju biti prikladne za ugostiteljsku djelatnost. |  |
| Dostava i montaža | Kućice mora biti moguće rastaviti, radi prijevoza kamionom.  Nabava obuhvaća dostavu i prvu montažu kućica uz obuku / prikaz sastavljanja i rastavljanja kućica osobama upućenima od strane Naručitelja. |  |
| **2. Nabava i dostava malih drvenih kućica** | |  |
| Količina | 6 komada |  |
| Dimenzije | Tlocrtna površina:   * duljina prednje i zadnje stranice u rasponu od 200 cm do 220 cm * duljina bočnih stranica u rasponu od 160 cm do 180 cm * tlocrtna površina kućice minimalno 3 m2   Visina strehe:   * najmanje 240 cm   Visina sljemena:   * najmanje 290 cm |  |
| Konstrukcija i materijal | Konstrukcija:   * drvena - gredice najmanje 70 mm x 70 mm * vrata za ulaz i izlaz u kućicu s mogućnosti zaključavanja * s prednje strane kućica mora imati drveni prozor koji otvaranjem postaje šank za posluživanje gostiju - način zatvaranja / zaključavanja riješiti ugradnjom narbom   Podna konstrukcija:   * cijela podna konstrukcija na podesivim stopicama * u podnoj konstrukciji roštilj od čeličnih cijevi po kojem je postavljen brodski pod * ispuna poda: brodski pod debljine najmanje 18 mm   Zidovi:   * zidovi trajno spojeni u jednu cjelinu, kako bi se kućica mogla transportirati u potpunosti sklopljena * zidovi od gredica najmanje 70 mm x 70 mm s unutarnjom ispunom od brodskog poda debljine najmanje 18 mm * zidovi na sučelju spojeni metalnim sponama koje se ne vide nakon postavljanja kućice   Krov:   * krovna konstrukcija od drvenih gredica - vodonepropusna * nagib krova minimalno 20 stupnjeva |  |
| Premaz | drveni dijelovi:   * lazura za drvo – natur zidovi s antracit krovom   metalni dijelovi:   * antikorozivno zaštićeni |  |
| Namjena | Kućice se nabavljaju za potrebe promocije i prodaje proizvoda, hrane i pića na sajmovima, događanjima i manifestacijama na otvorenom (vanjskom) prostoru te stoga moraju biti prikladne za ugostiteljsku djelatnost. |  |
| Dostava i montaža | Nabava obuhvaća i dostavu kućica - kućice trebaju biti dostavljene sastavljene u jednoj kompletnoj cjelini, kao takve namijenjene prijevozu kamionom te za utovar i istovar dizalicom i gurtnama. |  |
| **3. Nabava i dostava drvenih štandova** | |  |
| Količina | 10 komada |  |
| Dimenzije | Gabaritne dimenzije (ukupne dimenzije cijelog štanda):   * 230 cm x 140 cm   Dimenzije table stola:   * 170 cm x 80 cm   Dimenzije dodatne table za držanje stvari   * 170 cm x 60 cm   Dozvoljeno odstupanje ponuđenih štandova od traženih dimenzija štanda iznosi +/- 10 cm za svaku navedenu dimenziju. |  |
| Konstrukcija i materijal | Konstrukcija:   * drvena - od drva crnogorice u klasi stolarske kvalitete - suho drvo zaštićeno impregnacijom * dodatna tabla za držanje stvari s prednje strane štanda * s prednje strane štanda osigurati mogućnost postavljanja ploče s logotipovima - Interreg logotip, logotip i slogan Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te logotipova vinskih cesta Križevci-Kalnik-Orehovec i Villány-Siklós - koju će postaviti Naručitelj   Tenda:   * materijal: vodootporno platno * boja: bijela ili slonova kost * izrada logotipa na zastavici tende – na svakom štandu potrebno je tehnikom štikanja izraditi 2 logotipa – grb Grada Križevaca te tekst ''Grad Križevci'' i logotip projekta ''Cross-border wine routes 2'' (Prilog 7: Logotipovi) |  |
| Premaz | drveni dijelovi:  - lazura za drvo – natur |  |
| Dostava i montaža | Mogućnost brzog sklapanja i rastvaranja radi transporta.  Nabava obuhvaća i dostavu štandova. |  |

***Broj ponude*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***U*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, dana*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ime i prezime

ovlaštene osobe ponuditelja

**M.P.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

potpis ovlaštene osobe ponuditelja